
[bookmark: _Toc24601][bookmark: _Toc27939][bookmark: _Toc24280][bookmark: _Toc4660][bookmark: _Toc113023977][bookmark: _Toc28457]琼海市中医院排污许可年度环境监测项目
服务需求书
[bookmark: _Toc9928642][bookmark: _Toc9927895]一、工作计划
	类别
	监测方式
	监测点位
名称
	监测项目
	监测频次
	点位
（个）
	每个点位采样个数（个）
	年工作量（次/年）

	排污许可年度环境监测

	无组织废气排放
	手工监测
	厂界废气
	甲烷
	1次/季
	4
	1
	4

	
	
	
	臭气浓度
	1次/季
	4
	1
	4

	
	
	
	氨（氨气）
	1次/季
	4
	1
	4

	
	
	
	氯
	1次/季
	4
	1
	4

	
	
	
	硫化氢
	1次/季
	4
	1
	4

	废水检测
	手工监测 
	DW001医疗污水排放口
	悬浮物
	1次/周
	1
	4
	4

	
	
	
	五日生化需氧量
	1次/季度
	1
	4
	4

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1次/季度
	1
	4
	4

	
	
	
	总氰化物
	1次/季度
	1
	4
	4

	
	
	
	挥发酚
	1次/季度
	1
	4
	4

	
	
	
	石油类
	1次/季度
	1
	4
	4

	
	
	
	动植物油
	1次/季度
	1
	4
	4

	
	
	
	粪大肠菌群数
	1次/月
	1
	4
	4

	土壤（污泥清掏前应进行监测）
	手工监测
	污水处理站污泥池
	蛔虫卵
	1次/年
	1
	1
	1

	
	
	
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	1次/年
	1
	1
	1

	在线比对监测

	废水在线比对
	——
	——
	pH水质自动分析仪
	1次/月
	1
	——
	12

	
	——
	——
	CODCr水质自动分析仪
	1次/月
	1
	——
	12

	
	——
	——
	氨氮水质自动分析仪
	1次/月
	1
	——
	12

	
	——
	——
	流量计
	1次/季度
	1
	——
	4


备注：按周期进行检测，出具检测报告，逢法定节假日顺延。

二、服务质量要求
1、人员
采样人员应接受采样技术培训，熟悉质量保证内容、程序和方法，了解采样技术关键环节，掌握现场测定仪器性能，并通过考核持证上岗；现场监测、实验室分析人员需经过培训，持证上岗。未取得持证上岗合格证者，应在持证人员的指导和监督性开展工作，监测工作质量由持证人员负责。
2、采样用试剂、设备、器皿
（1）采样用固定剂购置选择合格供应商，对所加固定剂做空白批次抽检并记录，合格后才能使用。
（2）现场监测和实验室分析所需仪器设备，属于国家强制检定目录内的计量器具，定期送检，检定合格并在有效期内使用。非强制检定的仪器自行校准或送有资质的计量检定机构进行校准，校准合格并在有效期内使用。
（3）每台仪器均有仪器保管员负责日常维护保养。仪器档案内容要全面，包括仪器与设备检定、校准、使用、维护、维修等相关信息。
3、采样点位
（1）医院污水处理站进口和出口点位的数目、位置应准确，每次采样应保持一致。
（2）在同一采样垂线进行分层采样时，应自上而下进行，避免不同层次水体的搅扰。
（3）与其他监测项目同时采样时，应优先采集细菌学指标测定样品。
4、采样质量要求
（1）贮样瓶只用于盛装水样。采样瓶内部或顶部不应用裸露的手、手套等触摸，以防污染。经过消毒灭菌处理的采样瓶，应保持无菌，采样前严禁用水样冲洗。
（2）水样采集后应尽快运到实验室，并按规定进行保存。
（3）规范化采样，确认样品不存在污染和缺损等不正常现场，确保检测数据的准确性。
（4）分析方法要选用国家和环境保护行业监测分析方法标准。
（5）质量保证和质量控制按国家有关技术规定及监测技术规范执行，监测数据须进行三级审核。
5、数据报送要求
[bookmark: _bookmark24][bookmark: _bookmark23]及时上报检测结果至排污许可证系统平台。
6、其他要求
（1）配备符合本项目的人员，严格按检测计划执行检测工作。
（2）检测样品需在规范化实验室完成检测工作，确保数据准确性。
（3）配备完善的检验相关的硬件设备设施。
（4）公司具备完善的应急预案，确保环境、人员的安全。

承诺供应商（全称并加盖公章）：
单位负责人或授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _GoBack]
	 103

